개요·범위
R290(프로판) 냉매 적용 RAC 경쟁 모델 2종과 삼성 R32 베이스라인 1종의 스펙 비교 (근거 미확인)다. 대상은 Samsung AR12DXHAAWKN(베이스라인, R32[footnoteRef:9]), Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ(R290[footnoteRef:10]), Haier AS25PBBHRA(R290[footnoteRef:11])이다. 능력대는 삼성·미쓰비시가 냉방 정격 3.5kW[footnoteRef:12][footnoteRef:13], 하이얼이 2.6kW[footnoteRef:14]로 하이얼만 한 단계 아래이므로 절대치 비교 시 유의한다. 값은 제조사 매뉴얼·서비스 매뉴얼·스펙시트·카탈로그에서 추출한 것만 사용했고, 미수집 항목은 “미확인”으로 남겼다. [9:  Samsung AR12DXHAAWKN — 냉매 종류 — manual]  [10:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 냉매 종류 — service_manual p.1 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=1)]  [11:  Haier AS25PBBHRA — 냉매 종류 — spec_sheet p.2 (http://localhost:8000/documents/20/file#page=2)]  [12:  Samsung AR12DXHAAWKN — 냉방 정격능력 — manual]  [13:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 냉방 정격능력 — service_manual p.1 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=1)]  [14:  Haier AS25PBBHRA — 냉방 정격능력 — catalogue p.2 (http://localhost:8000/documents/16/file#page=2)] 

스펙 비교 매트릭스
identity
	항목
	단위
	Samsung AR12DXHAAWKN
	Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ
	Haier AS25PBBHRA

	회사명
	
	미확인
	Mitsubishi Electric
	Haier

	실내기 모델명
	
	미확인
	MSZ-RZ35VU
	AS25PBBHRA

	실외기 모델명
	
	미확인
	MUZ-RZ·VUHZ (상충)
	1U25YEBGRA


indoor_unit
	항목
	단위
	Samsung AR12DXHAAWKN
	Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ
	Haier AS25PBBHRA

	실내기 폭
	mm
	889mm
	998mm
	805mm

	실내기 높이
	mm
	299mm
	247mm (상충)
	292mm

	실내기 깊이
	mm
	215mm
	305mm (상충)
	200mm

	실내기 체적
	L
	미확인
	미확인
	미확인


outdoor_unit
	항목
	단위
	Samsung AR12DXHAAWKN
	Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ
	Haier AS25PBBHRA

	실외기 폭
	mm
	미확인
	800mm
	700mm

	실외기 높이
	mm
	미확인
	285mm
	544mm

	실외기 깊이
	mm
	미확인
	714mm
	245mm

	실외기 체적
	L
	미확인
	미확인
	미확인


cooling
	항목
	단위
	Samsung AR12DXHAAWKN
	Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ
	Haier AS25PBBHRA

	냉방 Pdesignc
	kW
	미확인
	미확인
	2.6kW

	냉방 정격능력
	kW
	3.5kW
	3.5kW
	2.6kW

	냉방 능력범위
	kW
	미확인
	1.0 - 4.2kW
	0,80-2,90kW

	냉방 소비전력
	kW
	1kW
	0.76kW
	804kW

	EER
	
	미확인
	4.6
	3.23

	SEER
	
	8.5
	9.6
	6.8

	냉방 에너지등급
	
	미확인
	A+++
	A++


heating
	항목
	단위
	Samsung AR12DXHAAWKN
	Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ
	Haier AS25PBBHRA

	난방 Pdesignh
	kW
	미확인
	3.28kW
	2.1kW

	난방 정격능력
	kW
	4kW
	4kW
	2.8kW

	난방 능력범위
	kW
	미확인
	1.1 – 7.0kW
	0,80-2,90kW

	난방 소비전력
	kW
	미확인
	0.81kW
	754kW

	COP
	
	미확인
	3.45 (상충)
	3.71

	SCOP
	
	4.6
	5.2
	4.6

	난방 에너지등급
	
	미확인
	A+++
	A++


refrigerant
	항목
	단위
	Samsung AR12DXHAAWKN
	Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ
	Haier AS25PBBHRA

	냉매 종류
	
	R32
	R290
	R290

	냉매 충전량
	kg
	0.62kg
	0.39kg
	310kg

	GWP
	
	미확인
	3
	미확인


piping
	항목
	단위
	Samsung AR12DXHAAWKN
	Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ
	Haier AS25PBBHRA

	배관 최대길이
	m
	미확인
	20m
	10m

	무추가충전 배관길이
	m
	미확인
	7m (상충)
	10m

	추가 충전량
	g/m
	미확인
	20g/m (상충)
	미확인

	가스관 외경
	mm
	미확인
	9.52mm
	9.52mm

	액관 외경
	mm
	미확인
	6.35mm
	6.35mm

	최대 고저차
	m
	미확인
	12m
	10m


application_area
	항목
	단위
	Samsung AR12DXHAAWKN
	Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ
	Haier AS25PBBHRA

	적용면적 표준
	m2
	미확인
	미확인
	미확인

	적용면적 최대
	m2
	미확인
	미확인
	미확인


compressor
	항목
	단위
	Samsung AR12DXHAAWKN
	Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ
	Haier AS25PBBHRA

	압축기 모델
	
	미확인
	SPB280FBYMT
	미확인

	압축기 형식
	
	twin rotary
	미확인
	Rotary Inverter

	압축기 능력
	W
	미확인
	5030W
	미확인

	압축기 COP
	
	미확인
	3.45
	미확인

	압축기 외경
	mm
	미확인
	미확인
	미확인

	압축기 제조사
	
	미확인
	미확인
	미확인


accumulator
	항목
	단위
	Samsung AR12DXHAAWKN
	Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ
	Haier AS25PBBHRA

	어큐뮬레이터 유무
	
	미확인
	미확인
	미확인

	어큐뮬레이터 용량
	cc
	미확인
	미확인
	미확인


expansion
	항목
	단위
	Samsung AR12DXHAAWKN
	Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ
	Haier AS25PBBHRA

	팽창장치(EEV/모세관)
	
	미확인
	LEV
	미확인


sensors
	항목
	단위
	Samsung AR12DXHAAWKN
	Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ
	Haier AS25PBBHRA

	센서 목록
	
	미확인
	Room temperature thermistor (RT11), Indoor coil thermistor (RT12, RT13), Refrigerant sensor, i-see SENSOR (with i-see SENSOR motor MT)
	미확인


oil
	항목
	단위
	Samsung AR12DXHAAWKN
	Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ
	Haier AS25PBBHRA

	오일 종류
	
	미확인
	PZ46M
	미확인

	오일량
	kg
	미확인
	0.3kg
	미확인


fan_motor
	항목
	단위
	Samsung AR12DXHAAWKN
	Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ
	Haier AS25PBBHRA

	실내기 팬모터
	
	미확인
	RC0J40-SA
	미확인

	실외기 팬모터
	
	미확인
	RC0J55-FA
	미확인


sound
	항목
	단위
	Samsung AR12DXHAAWKN
	Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ
	Haier AS25PBBHRA

	실내 소음(취침)
	dB(A)
	17dB(A)
	19dB(A)
	미확인

	실내 소음(강)
	dB(A)
	39dB(A)
	42dB(A)
	37dB(A)

	실외 소음
	dB(A)
	45dB(A)
	46dB(A)
	48dB(A)

	실내 음향파워
	dB(A)
	미확인
	59dB(A)
	56dB(A)

	실외 음향파워
	dB(A)
	미확인
	61dB(A)
	62dB(A)


heat_exchanger
	항목
	단위
	Samsung AR12DXHAAWKN
	Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ
	Haier AS25PBBHRA

	증발기 관경
	mm
	미확인
	5mm
	미확인

	증발기 열×단×길이
	
	미확인
	(2+1)R x (24+12)S x 785 mm
	미확인

	증발기 패스
	
	미확인
	4by4
	미확인

	증발기 핀피치
	mm
	미확인
	1.2mm
	미확인

	응축기 관경
	mm
	미확인
	미확인
	미확인

	응축기 열×단×길이
	
	미확인
	미확인
	미확인

	응축기 패스
	
	미확인
	미확인
	미확인

	응축기 핀피치
	mm
	미확인
	미확인
	미확인


항목별 분석
냉방·난방 효율
동일 냉방 정격 3.5kW[footnoteRef:33][footnoteRef:34]에서 삼성 소비전력 1kW[footnoteRef:35] 대 미쓰비시 0.76kW[footnoteRef:36]로 미쓰비시가 낮다. 계절효율은 삼성 SEER 8.5[footnoteRef:37], 미쓰비시 SEER 9.6[footnoteRef:38]으로 미쓰비시가 앞서고 냉방 등급 A+++[footnoteRef:39]를 받는다. 하이얼은 정격 2.6kW[footnoteRef:40]로 급이 다르지만 SEER 6.8[footnoteRef:41], EER 3.23[footnoteRef:42], 등급 A++[footnoteRef:43]로 세 모델 중 가장 낮다. 미쓰비시 EER은 4.6[footnoteRef:44]이다. [33:  Samsung AR12DXHAAWKN — 냉방 정격능력 — manual]  [34:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 냉방 정격능력 — service_manual p.1 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=1)]  [35:  Samsung AR12DXHAAWKN — 냉방 소비전력 — manual]  [36:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 냉방 소비전력 — service_manual p.1 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=1)]  [37:  Samsung AR12DXHAAWKN — SEER — manual]  [38:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — SEER — service_manual p.1 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=1)]  [39:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 냉방 에너지등급 — service_manual p.1 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=1)]  [40:  Haier AS25PBBHRA — 냉방 정격능력 — catalogue p.2 (http://localhost:8000/documents/16/file#page=2)]  [41:  Haier AS25PBBHRA — SEER — catalogue p.2 (http://localhost:8000/documents/16/file#page=2)]  [42:  Haier AS25PBBHRA — EER — catalogue p.2 (http://localhost:8000/documents/16/file#page=2)]  [43:  Haier AS25PBBHRA — 냉방 에너지등급 — catalogue p.2 (http://localhost:8000/documents/16/file#page=2)]  [44:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — EER — service_manual p.1 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=1)] 

난방도 같은 흐름이다. 삼성·미쓰비시 난방 정격 4kW[footnoteRef:45][footnoteRef:46] 동급에서 SCOP는 삼성 4.6[footnoteRef:47] 대 미쓰비시 5.2[footnoteRef:48]로 미쓰비시 우위이며 난방 등급 A+++[footnoteRef:49]이다. 하이얼은 난방 정격 2.8kW[footnoteRef:50], SCOP 4.6[footnoteRef:51]으로 삼성과 동률이고 등급은 A++[footnoteRef:52]이다. 미쓰비시 난방 소비전력은 0.81kW[footnoteRef:53], Pdesignh 3.28kW[footnoteRef:54], 능력범위 1.1–7.0kW[footnoteRef:55]로 저부하부터 고부하까지 폭이 넓다. 하이얼 COP 3.71[footnoteRef:56]이 미쓰비시 COP 3.45[footnoteRef:57]보다 높게 표기되나 미쓰비시 값은 문서 간 상충 상태이고 능력대가 달라 직접 비교는 유보한다. 하이얼의 냉방 804kW[footnoteRef:58]·난방 754kW[footnoteRef:59] 소비전력 표기는 단위 오기로 보이며 W 기준으로 읽어야 한다. [45:  Samsung AR12DXHAAWKN — 난방 정격능력 — manual]  [46:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 난방 정격능력 — service_manual p.1 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=1)]  [47:  Samsung AR12DXHAAWKN — SCOP — manual]  [48:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — SCOP — spec_sheet p.2 (http://localhost:8000/documents/12/file#page=2)]  [49:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 난방 에너지등급 — spec_sheet p.2 (http://localhost:8000/documents/12/file#page=2)]  [50:  Haier AS25PBBHRA — 난방 정격능력 — spec_sheet p.2 (http://localhost:8000/documents/20/file#page=2)]  [51:  Haier AS25PBBHRA — SCOP — spec_sheet p.2 (http://localhost:8000/documents/20/file#page=2)]  [52:  Haier AS25PBBHRA — 난방 에너지등급 — spec_sheet p.2 (http://localhost:8000/documents/20/file#page=2)]  [53:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 난방 소비전력 — service_manual p.13 (http://localhost:8000/documents/11/file#page=13)]  [54:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 난방 Pdesignh — spec_sheet p.2 (http://localhost:8000/documents/12/file#page=2)]  [55:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 난방 능력범위 — service_manual p.13 (http://localhost:8000/documents/11/file#page=13)]  [56:  Haier AS25PBBHRA — COP — spec_sheet p.2 (http://localhost:8000/documents/20/file#page=2)]  [57:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — COP — service_manual p.2 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=2)]  [58:  Haier AS25PBBHRA — 냉방 소비전력 — catalogue p.2 (http://localhost:8000/documents/16/file#page=2)]  [59:  Haier AS25PBBHRA — 난방 소비전력 — spec_sheet p.2 (http://localhost:8000/documents/20/file#page=2)] 

냉매
미쓰비시·하이얼 모두 R290[footnoteRef:61][footnoteRef:62]이고 삼성만 R32[footnoteRef:63]다. 미쓰비시는 GWP 3[footnoteRef:64]으로 규제 대응 여지가 크다. 충전량은 삼성 R32 0.62kg[footnoteRef:65] 대 미쓰비시 R290 0.39kg[footnoteRef:66]으로, 동일 3.5kW급에서 R290이 약 37% 적다. R290은 체적냉동능력과 잠열이 커 동일 능력에서 충전량이 줄어드는 특성이 그대로 나타난 결과로 해석된 (근거 미확인)다. 하이얼 충전량 310kg[footnoteRef:67] 표기는 단위 오기이며 g 기준으로 읽어야 타당하다. 삼성·하이얼 GWP는 미확인이다. [61:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 냉매 종류 — service_manual p.1 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=1)]  [62:  Haier AS25PBBHRA — 냉매 종류 — spec_sheet p.2 (http://localhost:8000/documents/20/file#page=2)]  [63:  Samsung AR12DXHAAWKN — 냉매 종류 — manual]  [64:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — GWP — service_manual p.2 (http://localhost:8000/documents/10/file#page=2)]  [65:  Samsung AR12DXHAAWKN — 냉매 충전량 — manual]  [66:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 냉매 충전량 — service_manual p.1 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=1)]  [67:  Haier AS25PBBHRA — 냉매 충전량 — spec_sheet p.2 (http://localhost:8000/documents/20/file#page=2)] 

압축기
삼성은 twin rotary[footnoteRef:69], 하이얼은 Rotary Inverter[footnoteRef:70]로 형식만 확인되고 모델·능력·COP는 양사 모두 미확인이다. 미쓰비시만 압축기 모델 SPB280FBYMT[footnoteRef:71], 능력 5030W[footnoteRef:72], 압축기 COP 3.45[footnoteRef:73], 오일 PZ46M 0.3kg[footnoteRef:74][footnoteRef:75]까지 공개돼 있어 부품 수준 분석이 가능하다. 삼성은 압축기 능력·제조사·외경이 전부 미확인이라 미쓰비시 5030W[footnoteRef:76]와의 정량 대비가 불가하다. 팽창장치는 미쓰비시 LEV[footnoteRef:77]만 확인되고, 어큐뮬레이터는 3사 모두 미확인이다. [69:  Samsung AR12DXHAAWKN — 압축기 형식 — manual]  [70:  Haier AS25PBBHRA — 압축기 형식 — spec_sheet p.2 (http://localhost:8000/documents/20/file#page=2)]  [71:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 압축기 모델 — service_manual p.2 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=2)]  [72:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 압축기 능력 — service_manual p.2 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=2)]  [73:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 압축기 COP — service_manual p.2 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=2)]  [74:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 오일 종류 — service_manual p.2 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=2)]  [75:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 오일량 — service_manual p.2 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=2)]  [76:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 압축기 능력 — service_manual p.2 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=2)]  [77:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 팽창장치(EEV/모세관) — service_manual p.44 (http://localhost:8000/documents/11/file#page=44)] 

열교환기
미쓰비시 증발기만 제원이 있다. 관경 5mm[footnoteRef:79], (2+1)R x (24+12)S x 785 mm[footnoteRef:80], 4by4 패스[footnoteRef:81], 핀피치 1.2mm[footnoteRef:82]로 세관·다열 구성이다. 삼성·하이얼은 증발기·응축기 제원 전부 미확인이며, 미쓰비시도 응축기 제원은 미확인이라 실외 열교환기 3사 비교는 불가능하다. (근거 미확인) [79:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 증발기 관경 — service_manual p.2 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=2)]  [80:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 증발기 열×단×길이 — service_manual p.2 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=2)]  [81:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 증발기 패스 — service_manual p.2 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=2)]  [82:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 증발기 핀피치 — service_manual p.2 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=2)] 

소음
실내 저소음은 삼성이 취침 17dB(A)[footnoteRef:84]로 미쓰비시 19dB(A)[footnoteRef:85]보다 2dB 낮아 우위다. 실내 강풍은 하이얼 37dB(A)[footnoteRef:86] < 삼성 39dB(A)[footnoteRef:87] < 미쓰비시 42dB(A)[footnoteRef:88] 순이나 하이얼은 능력이 한 급 낮은 점을 감안해야 한다. 실외 소음은 삼성 45dB(A)[footnoteRef:89], 미쓰비시 46dB(A)[footnoteRef:90], 하이얼 48dB(A)[footnoteRef:91]로 삼성이 가장 낮다. 음향파워는 실내 미쓰비시 59dB(A)[footnoteRef:92] 대 하이얼 56dB(A)[footnoteRef:93], 실외 미쓰비시 61dB(A)[footnoteRef:94] 대 하이얼 62dB(A)[footnoteRef:95]이고 삼성은 미확인이다. [84:  Samsung AR12DXHAAWKN — 실내 소음(취침) — manual]  [85:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 실내 소음(취침) — service_manual p.2 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=2)]  [86:  Haier AS25PBBHRA — 실내 소음(강) — catalogue p.2 (http://localhost:8000/documents/16/file#page=2)]  [87:  Samsung AR12DXHAAWKN — 실내 소음(강) — manual]  [88:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 실내 소음(강) — service_manual p.2 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=2)]  [89:  Samsung AR12DXHAAWKN — 실외 소음 — manual]  [90:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 실외 소음 — service_manual p.2 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=2)]  [91:  Haier AS25PBBHRA — 실외 소음 — catalogue p.2 (http://localhost:8000/documents/16/file#page=2)]  [92:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 실내 음향파워 — spec_sheet p.1 (http://localhost:8000/documents/3/file#page=1)]  [93:  Haier AS25PBBHRA — 실내 음향파워 — catalogue p.2 (http://localhost:8000/documents/16/file#page=2)]  [94:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 실외 음향파워 — spec_sheet p.2 (http://localhost:8000/documents/12/file#page=2)]  [95:  Haier AS25PBBHRA — 실외 음향파워 — catalogue p.2 (http://localhost:8000/documents/16/file#page=2)] 

설치성
배관 자유도는 미쓰비시가 최대길이 20m[footnoteRef:97], 최대 고저차 12m[footnoteRef:98]로 하이얼 10m[footnoteRef:99]·10m[footnoteRef:100]의 두 배 수준이다. 무추가충전 길이는 하이얼 10m[footnoteRef:101]가 미쓰비시 7m[footnoteRef:102]보다 길지만 미쓰비시는 초과분 20g/m[footnoteRef:103] 추가 충전으로 확장 가능하고, 해당 두 값은 문서 간 상충 상태다. 배관경은 가스관 9.52mm[footnoteRef:104][footnoteRef:105], 액관 6.35mm[footnoteRef:106][footnoteRef:107]로 양사 동일해 기존 배관 호환성 측면 차이는 없다. 실내기는 하이얼이 805×292×200mm[footnoteRef:108][footnoteRef:109][footnoteRef:110]로 가장 작고, 미쓰비시는 폭 998mm[footnoteRef:111]로 가장 넓다. 삼성은 889×299×215mm[footnoteRef:112][footnoteRef:113][footnoteRef:114]로 중간이며, 미쓰비시 실내기 높이 247mm[footnoteRef:115]·깊이 305mm[footnoteRef:116]는 상충 값이라 검증이 필요하다. 실외기는 미쓰비시 800×285×714mm[footnoteRef:117][footnoteRef:118][footnoteRef:119]가 저상 가로형, 하이얼 700×544×245mm[footnoteRef:120][footnoteRef:121][footnoteRef:122]가 슬림 세로형이고 삼성 실외기 치수는 미확인이다. [97:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 배관 최대길이 — service_manual p.2 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=2)]  [98:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 최대 고저차 — service_manual p.21 (http://localhost:8000/documents/11/file#page=21)]  [99:  Haier AS25PBBHRA — 배관 최대길이 — catalogue p.2 (http://localhost:8000/documents/16/file#page=2)]  [100:  Haier AS25PBBHRA — 최대 고저차 — catalogue p.2 (http://localhost:8000/documents/16/file#page=2)]  [101:  Haier AS25PBBHRA — 무추가충전 배관길이 — catalogue p.2 (http://localhost:8000/documents/16/file#page=2)]  [102:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 무추가충전 배관길이 — service_manual p.2 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=2)]  [103:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 추가 충전량 — service_manual p.2 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=2)]  [104:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 가스관 외경 — service_manual p.2 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=2)]  [105:  Haier AS25PBBHRA — 가스관 외경 — catalogue p.2 (http://localhost:8000/documents/16/file#page=2)]  [106:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 액관 외경 — service_manual p.2 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=2)]  [107:  Haier AS25PBBHRA — 액관 외경 — catalogue p.2 (http://localhost:8000/documents/16/file#page=2)]  [108:  Haier AS25PBBHRA — 실내기 폭 — catalogue p.2 (http://localhost:8000/documents/16/file#page=2)]  [109:  Haier AS25PBBHRA — 실내기 높이 — catalogue p.2 (http://localhost:8000/documents/16/file#page=2)]  [110:  Haier AS25PBBHRA — 실내기 깊이 — catalogue p.2 (http://localhost:8000/documents/16/file#page=2)]  [111:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 실내기 폭 — service_manual p.1 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=1)]  [112:  Samsung AR12DXHAAWKN — 실내기 폭 — manual]  [113:  Samsung AR12DXHAAWKN — 실내기 높이 — manual]  [114:  Samsung AR12DXHAAWKN — 실내기 깊이 — manual]  [115:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 실내기 높이 — service_manual p.1 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=1)]  [116:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 실내기 깊이 — service_manual p.1 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=1)]  [117:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 실외기 폭 — service_manual p.1 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=1)]  [118:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 실외기 높이 — service_manual p.1 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=1)]  [119:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 실외기 깊이 — service_manual p.1 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=1)]  [120:  Haier AS25PBBHRA — 실외기 폭 — spec_sheet p.2 (http://localhost:8000/documents/20/file#page=2)]  [121:  Haier AS25PBBHRA — 실외기 높이 — spec_sheet p.2 (http://localhost:8000/documents/20/file#page=2)]  [122:  Haier AS25PBBHRA — 실외기 깊이 — spec_sheet p.2 (http://localhost:8000/documents/20/file#page=2)] 

신기술 메커니즘·효과
수집된 기술노트 없음
미확인 항목
· Samsung AR12DXHAAWKN: 회사명, 실내기 모델명, 실외기 모델명, 실외기 폭·높이·깊이·체적, 실내기 체적, 냉방 Pdesignc, 냉방 능력범위, EER, 냉방 에너지등급, 난방 Pdesignh, 난방 능력범위, 난방 소비전력, COP, 난방 에너지등급, GWP, 배관 최대길이, 무추가충전 배관길이, 추가 충전량, 가스관 외경, 액관 외경, 최대 고저차, 적용면적 표준·최대, 압축기 모델·능력·COP·외경·제조사, 어큐뮬레이터 유무·용량, 팽창장치, 센서 목록, 오일 종류·오일량, 실내기·실외기 팬모터, 실내·실외 음향파워, 증발기 관경·열×단×길이·패스·핀피치, 응축기 관경·열×단×길이·패스·핀피치 (근거 미확인)
· Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ: 실내기 체적, 실외기 체적, 냉방 Pdesignc, 적용면적 표준·최대, 압축기 형식·외경·제조사, 어큐뮬레이터 유무·용량, 응축기 관경·열×단×길이·패스·핀피치 (근거 미확인)
· Haier AS25PBBHRA: 실내기 체적, 실외기 체적, GWP, 추가 충전량, 적용면적 표준·최대, 압축기 모델·능력·COP·외경·제조사, 어큐뮬레이터 유무·용량, 팽창장치, 센서 목록, 오일 종류·오일량, 실내기·실외기 팬모터, 실내 소음(취침), 증발기 관경·열×단×길이·패스·핀피치, 응축기 관경·열×단×길이·패스·핀피치 (근거 미확인)
삼성 대비 경쟁력 요약
미쓰비시 우위 — 동급 3.5kW[footnoteRef:127][footnoteRef:128]에서 SEER 9.6 대 8.5[footnoteRef:129][footnoteRef:130], SCOP 5.2 대 4.6[footnoteRef:131][footnoteRef:132], 냉방 소비전력 0.76kW 대 1kW[footnoteRef:133][footnoteRef:134]로 효율 전 항목 앞선다. GWP 3[footnoteRef:135] 냉매에 충전량 0.39kg[footnoteRef:136]으로 삼성 0.62kg[footnoteRef:137]보다 적고, 배관 20m·고저차 12m[footnoteRef:138][footnoteRef:139]로 설치 자유도도 높다. 공개 제원 깊이(압축기 SPB280FBYMT 5030W[footnoteRef:140][footnoteRef:141], LEV[footnoteRef:142], 증발기 5mm 관경[footnoteRef:143])도 삼성 대비 크게 앞서 벤치마킹 난도가 낮다. [127:  Samsung AR12DXHAAWKN — 냉방 정격능력 — manual]  [128:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 냉방 정격능력 — service_manual p.1 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=1)]  [129:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — SEER — service_manual p.1 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=1)]  [130:  Samsung AR12DXHAAWKN — SEER — manual]  [131:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — SCOP — spec_sheet p.2 (http://localhost:8000/documents/12/file#page=2)]  [132:  Samsung AR12DXHAAWKN — SCOP — manual]  [133:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 냉방 소비전력 — service_manual p.1 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=1)]  [134:  Samsung AR12DXHAAWKN — 냉방 소비전력 — manual]  [135:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — GWP — service_manual p.2 (http://localhost:8000/documents/10/file#page=2)]  [136:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 냉매 충전량 — service_manual p.1 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=1)]  [137:  Samsung AR12DXHAAWKN — 냉매 충전량 — manual]  [138:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 배관 최대길이 — service_manual p.2 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=2)]  [139:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 최대 고저차 — service_manual p.21 (http://localhost:8000/documents/11/file#page=21)]  [140:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 압축기 모델 — service_manual p.2 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=2)]  [141:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 압축기 능력 — service_manual p.2 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=2)]  [142:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 팽창장치(EEV/모세관) — service_manual p.44 (http://localhost:8000/documents/11/file#page=44)]  [143:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 증발기 관경 — service_manual p.2 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=2)] 

삼성 우위 — 소음. 취침 17dB(A)[footnoteRef:144], 실외 45dB(A)[footnoteRef:145]로 3사 최저다. 미쓰비시 대비 취침 2dB[footnoteRef:146][footnoteRef:147], 실외 1dB[footnoteRef:148][footnoteRef:149] 앞선다. 실내기 폭도 889mm[footnoteRef:150]로 미쓰비시 998mm[footnoteRef:151]보다 좁아 설치 제약이 덜하다. [144:  Samsung AR12DXHAAWKN — 실내 소음(취침) — manual]  [145:  Samsung AR12DXHAAWKN — 실외 소음 — manual]  [146:  Samsung AR12DXHAAWKN — 실내 소음(취침) — manual]  [147:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 실내 소음(취침) — service_manual p.2 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=2)]  [148:  Samsung AR12DXHAAWKN — 실외 소음 — manual]  [149:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 실외 소음 — service_manual p.2 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=2)]  [150:  Samsung AR12DXHAAWKN — 실내기 폭 — manual]  [151:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 실내기 폭 — service_manual p.1 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=1)] 

하이얼 위치 — 2.6kW급[footnoteRef:152]으로 급이 다르나 동급 환산 없이도 SEER 6.8[footnoteRef:153], 등급 A++[footnoteRef:154], SCOP 4.6[footnoteRef:155]으로 삼성 R32 베이스라인[footnoteRef:156][footnoteRef:157]을 넘지 못한다. 실내 강풍 37dB(A)[footnoteRef:158]와 컴팩트 실내기 805mm 폭[footnoteRef:159]이 강점이나, 배관 10m·고저차 10m[footnoteRef:160][footnoteRef:161]로 설치 자유도는 가장 낮다. [152:  Haier AS25PBBHRA — 냉방 정격능력 — catalogue p.2 (http://localhost:8000/documents/16/file#page=2)]  [153:  Haier AS25PBBHRA — SEER — catalogue p.2 (http://localhost:8000/documents/16/file#page=2)]  [154:  Haier AS25PBBHRA — 냉방 에너지등급 — catalogue p.2 (http://localhost:8000/documents/16/file#page=2)]  [155:  Haier AS25PBBHRA — SCOP — spec_sheet p.2 (http://localhost:8000/documents/20/file#page=2)]  [156:  Samsung AR12DXHAAWKN — SEER — manual]  [157:  Samsung AR12DXHAAWKN — SCOP — manual]  [158:  Haier AS25PBBHRA — 실내 소음(강) — catalogue p.2 (http://localhost:8000/documents/16/file#page=2)]  [159:  Haier AS25PBBHRA — 실내기 폭 — catalogue p.2 (http://localhost:8000/documents/16/file#page=2)]  [160:  Haier AS25PBBHRA — 배관 최대길이 — catalogue p.2 (http://localhost:8000/documents/16/file#page=2)]  [161:  Haier AS25PBBHRA — 최대 고저차 — catalogue p.2 (http://localhost:8000/documents/16/file#page=2)] 

정리 — R290 전환 자체가 곧 성능 우위는 아니다(하이얼이 반례) (근거 미확인). 미쓰비시는 R290 + 세관 열교환기 + LEV[footnoteRef:162][footnoteRef:163][footnoteRef:164] 조합으로 효율을 끌어올렸고, 삼성 대응 축은 효율 격차 축소와 기존 저소음 우위 유지 두 갈래다. [162:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 냉매 종류 — service_manual p.1 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=1)]  [163:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 증발기 관경 — service_manual p.2 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=2)]  [164:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 팽창장치(EEV/모세관) — service_manual p.44 (http://localhost:8000/documents/11/file#page=44)] 

근거·출처
