개요·범위
Samsung AR12DXHAAWKN을 베이스라인으로 두고 R290 기반 경쟁 2종(Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ[footnoteRef:9], Haier AS25PBBHRA[footnoteRef:10])을 비교한다. 냉방·난방 효율, 냉매, 압축기, 열교환기, 소음, 설치성 6개 축을 다룬다. (근거 미확인) [9:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 회사명 — spec_sheet p.1 (http://localhost:8000/documents/3/file#page=1)]  [10:  Haier AS25PBBHRA — 회사명 — spec_sheet p.2 (http://localhost:8000/documents/20/file#page=2)] 

능력대는 동일하지 않다. 삼성과 Mitsubishi는 냉방 정격 3.5 kW[footnoteRef:11][footnoteRef:12], Haier는 2.6 kW[footnoteRef:13]로 한 체급 아래다. 절대값 비교 시 이 차이를 감안해야 한다. [11:  Samsung AR12DXHAAWKN — 냉방 정격능력 — manual]  [12:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 냉방 정격능력 — service_manual p.1 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=1)]  [13:  Haier AS25PBBHRA — 냉방 정격능력 — catalogue p.2 (http://localhost:8000/documents/16/file#page=2)] 

근거 문서는 삼성이 매뉴얼 1종, Mitsubishi가 서비스 매뉴얼·스펙시트 다종[footnoteRef:14][footnoteRef:15], Haier가 카탈로그·스펙시트[footnoteRef:16][footnoteRef:17]다. 문서 밀도 차이로 삼성 측 실외기·압축기·열교환기 항목이 대부분 비어 있어 해당 축은 부분 비교에 그친다. [14:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 실내기 모델명 — service_manual p.3 (http://localhost:8000/documents/10/file#page=3)]  [15:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 난방 Pdesignh — spec_sheet p.2 (http://localhost:8000/documents/12/file#page=2)]  [16:  Haier AS25PBBHRA — 실내기 모델명 — spec_sheet p.2 (http://localhost:8000/documents/20/file#page=2)]  [17:  Haier AS25PBBHRA — 냉방 Pdesignc — catalogue p.2 (http://localhost:8000/documents/16/file#page=2)] 

스펙 비교 매트릭스
식별
	항목
	단위
	Samsung AR12DXHAAWKN
	Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ
	Haier AS25PBBHRA

	회사명
	
	미확인
	Mitsubishi Electric
	Haier

	실내기 모델명
	
	미확인
	MSZ-RZ35VU
	AS25PBBHRA

	실외기 모델명
	
	미확인
	MUZ-RZ·VUHZ (상충)
	1U25YEBGRA


실내기
	항목
	단위
	Samsung AR12DXHAAWKN
	Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ
	Haier AS25PBBHRA

	실내기 폭
	mm
	889
	998
	805

	실내기 높이
	mm
	299
	247 (상충)
	292

	실내기 깊이
	mm
	215
	305 (상충)
	200

	실내기 체적
	L
	미확인
	미확인
	미확인


실외기
	항목
	단위
	Samsung AR12DXHAAWKN
	Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ
	Haier AS25PBBHRA

	실외기 폭
	mm
	미확인
	800
	700

	실외기 높이
	mm
	미확인
	285
	544

	실외기 깊이
	mm
	미확인
	714
	245

	실외기 체적
	L
	미확인
	미확인
	미확인


냉방
	항목
	단위
	Samsung AR12DXHAAWKN
	Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ
	Haier AS25PBBHRA

	냉방 Pdesignc
	kW
	미확인
	미확인
	2.6

	냉방 정격능력
	kW
	3.5
	3.5
	2.6

	냉방 능력범위
	kW
	미확인
	1.0 - 4.2
	0,80-2,90

	냉방 소비전력
	kW
	1
	0.76
	0.804

	EER
	
	미확인
	4.6
	3.23

	SEER
	
	8.5
	9.6
	6.8

	냉방 에너지등급
	
	미확인
	A+++
	A++


난방
	항목
	단위
	Samsung AR12DXHAAWKN
	Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ
	Haier AS25PBBHRA

	난방 Pdesignh
	kW
	미확인
	3.28
	2.1

	난방 정격능력
	kW
	4
	4
	2.8

	난방 능력범위
	kW
	미확인
	1.1 – 7.0
	0,80-2,90

	난방 소비전력
	kW
	미확인
	0.81
	0.754

	COP
	
	미확인
	3.45 (상충)
	3.71

	SCOP
	
	4.6
	5.2
	4.6

	난방 에너지등급
	
	미확인
	A+++
	A++


냉매
	항목
	단위
	Samsung AR12DXHAAWKN
	Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ
	Haier AS25PBBHRA

	냉매 종류
	
	R32
	R290
	R290

	냉매 충전량
	kg
	0.62
	0.39
	0.31

	GWP
	
	미확인
	3
	미확인


배관
	항목
	단위
	Samsung AR12DXHAAWKN
	Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ
	Haier AS25PBBHRA

	배관 최대길이
	m
	미확인
	20
	10

	무추가충전 배관길이
	m
	미확인
	7 (상충)
	10

	추가 충전량
	g/m
	미확인
	20 (상충)
	미확인

	가스관 외경
	mm
	미확인
	9.52
	9.52

	액관 외경
	mm
	미확인
	6.35
	6.35

	최대 고저차
	m
	미확인
	12
	10


적용면적
	항목
	단위
	Samsung AR12DXHAAWKN
	Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ
	Haier AS25PBBHRA

	적용면적 표준
	m2
	미확인
	미확인
	미확인

	적용면적 최대
	m2
	미확인
	미확인
	미확인


압축기
	항목
	단위
	Samsung AR12DXHAAWKN
	Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ
	Haier AS25PBBHRA

	압축기 모델
	
	미확인
	SPB280FBYMT
	미확인

	압축기 형식
	
	twin rotary
	미확인
	Rotary Inverter

	압축기 능력
	W
	미확인
	5030
	미확인

	압축기 COP
	
	미확인
	3.45
	미확인

	압축기 외경
	mm
	미확인
	미확인
	미확인

	압축기 제조사
	
	미확인
	미확인
	미확인


어큐뮬레이터
	항목
	단위
	Samsung AR12DXHAAWKN
	Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ
	Haier AS25PBBHRA

	어큐뮬레이터 유무
	
	미확인
	미확인
	미확인

	어큐뮬레이터 용량
	cc
	미확인
	미확인
	미확인


팽창장치
	항목
	단위
	Samsung AR12DXHAAWKN
	Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ
	Haier AS25PBBHRA

	팽창장치(EEV/모세관)
	
	미확인
	LEV
	미확인


센서
	항목
	단위
	Samsung AR12DXHAAWKN
	Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ
	Haier AS25PBBHRA

	센서 목록
	
	미확인
	Room temperature thermistor (RT11), Indoor coil thermistor (RT12, RT13), Refrigerant sensor, i-see SENSOR (with i-see SENSOR motor MT)
	미확인


오일
	항목
	단위
	Samsung AR12DXHAAWKN
	Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ
	Haier AS25PBBHRA

	오일 종류
	
	미확인
	PZ46M
	미확인

	오일량
	kg
	미확인
	0.3
	미확인


팬모터
	항목
	단위
	Samsung AR12DXHAAWKN
	Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ
	Haier AS25PBBHRA

	실내기 팬모터
	
	미확인
	RC0J40-SA
	미확인

	실외기 팬모터
	
	미확인
	RC0J55-FA
	미확인


소음
	항목
	단위
	Samsung AR12DXHAAWKN
	Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ
	Haier AS25PBBHRA

	실내 소음(취침)
	dB(A)
	17
	19
	18

	실내 소음(강)
	dB(A)
	39
	42
	37

	실외 소음
	dB(A)
	45
	46
	48

	실내 음향파워
	dB(A)
	미확인
	59
	56

	실외 음향파워
	dB(A)
	미확인
	61
	62


열교환기
	항목
	단위
	Samsung AR12DXHAAWKN
	Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ
	Haier AS25PBBHRA

	증발기 관경
	mm
	미확인
	5
	미확인

	증발기 열×단×길이
	
	미확인
	(2+1)R x (24+12)S x 785 mm
	미확인

	증발기 패스
	
	미확인
	4by4
	미확인

	증발기 핀피치
	mm
	미확인
	1.2
	미확인

	응축기 관경
	mm
	미확인
	미확인
	미확인

	응축기 열×단×길이
	
	미확인
	미확인
	미확인

	응축기 패스
	
	미확인
	미확인
	미확인

	응축기 핀피치
	mm
	미확인
	미확인
	미확인


항목별 분석
냉방·난방 효율
냉방 정격능력은 삼성 3.5 kW[footnoteRef:36], Mitsubishi 3.5 kW[footnoteRef:37]로 동일하고 Haier는 2.6 kW[footnoteRef:38]다. 같은 3.5 kW 조건에서 냉방 소비전력은 삼성 1 kW[footnoteRef:39], Mitsubishi 0.76 kW[footnoteRef:40]로 Mitsubishi가 낮다. Haier는 2.6 kW급에서 0.804 kW[footnoteRef:41]다. [36:  Samsung AR12DXHAAWKN — 냉방 정격능력 — manual]  [37:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 냉방 정격능력 — service_manual p.1 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=1)]  [38:  Haier AS25PBBHRA — 냉방 정격능력 — catalogue p.2 (http://localhost:8000/documents/16/file#page=2)]  [39:  Samsung AR12DXHAAWKN — 냉방 소비전력 — manual]  [40:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 냉방 소비전력 — service_manual p.1 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=1)]  [41:  Haier AS25PBBHRA — 냉방 소비전력 — catalogue p.2 (http://localhost:8000/documents/16/file#page=2)] 

계절효율은 SEER 기준 Mitsubishi 9.6[footnoteRef:42], 삼성 8.5[footnoteRef:43], Haier 6.8[footnoteRef:44] 순이다. 난방 SCOP은 삼성 4.6[footnoteRef:45], Mitsubishi 5.2[footnoteRef:46], Haier 4.6[footnoteRef:47]로 Mitsubishi가 앞서고 삼성과 Haier는 동일하다. 에너지등급은 Mitsubishi가 냉난방 모두 A+++[footnoteRef:48][footnoteRef:49], Haier가 A++[footnoteRef:50][footnoteRef:51]이며 삼성은 미확인이다. [42:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — SEER — service_manual p.1 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=1)]  [43:  Samsung AR12DXHAAWKN — SEER — manual]  [44:  Haier AS25PBBHRA — SEER — catalogue p.2 (http://localhost:8000/documents/16/file#page=2)]  [45:  Samsung AR12DXHAAWKN — SCOP — manual]  [46:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — SCOP — spec_sheet p.2 (http://localhost:8000/documents/12/file#page=2)]  [47:  Haier AS25PBBHRA — SCOP — spec_sheet p.2 (http://localhost:8000/documents/20/file#page=2)]  [48:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 냉방 에너지등급 — service_manual p.1 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=1)]  [49:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 난방 에너지등급 — spec_sheet p.2 (http://localhost:8000/documents/12/file#page=2)]  [50:  Haier AS25PBBHRA — 냉방 에너지등급 — catalogue p.2 (http://localhost:8000/documents/16/file#page=2)]  [51:  Haier AS25PBBHRA — 난방 에너지등급 — spec_sheet p.2 (http://localhost:8000/documents/20/file#page=2)] 

난방 정격능력은 삼성 4 kW[footnoteRef:52], Mitsubishi 4 kW[footnoteRef:53]로 동일, Haier는 2.8 kW[footnoteRef:54]다. 능력범위는 Mitsubishi가 난방 1.1–7.0 kW[footnoteRef:55]로 상단이 넓고, Haier는 0,80-2,90 kW[footnoteRef:56]로 좁다. 삼성은 능력범위가 미확인이라 저부하 턴다운 비교가 불가능하다. EER은 Mitsubishi 4.6[footnoteRef:57], Haier 3.23[footnoteRef:58]이고 COP은 Mitsubishi 3.45(상충)[footnoteRef:59], Haier 3.71[footnoteRef:60]이다. [52:  Samsung AR12DXHAAWKN — 난방 정격능력 — manual]  [53:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 난방 정격능력 — service_manual p.1 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=1)]  [54:  Haier AS25PBBHRA — 난방 정격능력 — spec_sheet p.2 (http://localhost:8000/documents/20/file#page=2)]  [55:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 난방 능력범위 — service_manual p.13 (http://localhost:8000/documents/11/file#page=13)]  [56:  Haier AS25PBBHRA — 난방 능력범위 — spec_sheet p.2 (http://localhost:8000/documents/20/file#page=2)]  [57:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — EER — service_manual p.1 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=1)]  [58:  Haier AS25PBBHRA — EER — catalogue p.2 (http://localhost:8000/documents/16/file#page=2)]  [59:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — COP — service_manual p.2 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=2)]  [60:  Haier AS25PBBHRA — COP — spec_sheet p.2 (http://localhost:8000/documents/20/file#page=2)] 

냉매
삼성은 R32[footnoteRef:62], 경쟁 2종은 모두 R290[footnoteRef:63][footnoteRef:64]이다. Mitsubishi의 GWP는 3[footnoteRef:65]이고 삼성·Haier는 GWP 값이 미확인이다. [62:  Samsung AR12DXHAAWKN — 냉매 종류 — manual]  [63:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 냉매 종류 — service_manual p.1 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=1)]  [64:  Haier AS25PBBHRA — 냉매 종류 — catalogue p.2 (http://localhost:8000/documents/16/file#page=2)]  [65:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — GWP — service_manual p.2 (http://localhost:8000/documents/10/file#page=2)] 

충전량은 삼성 0.62 kg[footnoteRef:66], Mitsubishi 0.39 kg[footnoteRef:67], Haier 0.31 kg[footnoteRef:68]이다. Haier가 체급이 낮은 점을 감안해도 동급인 Mitsubishi가 삼성보다 적다. [66:  Samsung AR12DXHAAWKN — 냉매 충전량 — manual]  [67:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 냉매 충전량 — service_manual p.1 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=1)]  [68:  Haier AS25PBBHRA — 냉매 충전량 — catalogue p.2 (http://localhost:8000/documents/16/file#page=2)] 

압축기
Mitsubishi만 압축기 모델 SPB280FBYMT[footnoteRef:70], 능력 5030 W[footnoteRef:71], COP 3.45[footnoteRef:72]가 확인된다. 삼성은 twin rotary[footnoteRef:73], Haier는 Rotary Inverter[footnoteRef:74]로 형식만 확인되고 능력·COP은 미확인이다. 압축기 외경·제조사는 3사 모두 미확인이다. (근거 미확인) [70:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 압축기 모델 — service_manual p.2 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=2)]  [71:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 압축기 능력 — service_manual p.2 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=2)]  [72:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 압축기 COP — service_manual p.2 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=2)]  [73:  Samsung AR12DXHAAWKN — 압축기 형식 — manual]  [74:  Haier AS25PBBHRA — 압축기 형식 — catalogue p.2 (http://localhost:8000/documents/16/file#page=2)] 

주변 구성도 Mitsubishi만 문서화되어 있다. 오일은 PZ46M[footnoteRef:75] 0.3 kg[footnoteRef:76], 팽창장치는 LEV[footnoteRef:77], 실내기 팬모터 RC0J40-SA[footnoteRef:78], 실외기 팬모터 RC0J55-FA[footnoteRef:79]다. 센서는 실내온도 서미스터(RT11), 실내 코일 서미스터(RT12, RT13), 냉매 센서, i-see SENSOR 구성[footnoteRef:80]으로 R290 냉매 센서가 목록에 포함된다. 어큐뮬레이터 유무·용량은 3사 전부 미확인이다. (근거 미확인) [75:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 오일 종류 — service_manual p.2 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=2)]  [76:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 오일량 — service_manual p.2 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=2)]  [77:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 팽창장치(EEV/모세관) — service_manual p.44 (http://localhost:8000/documents/11/file#page=44)]  [78:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 실내기 팬모터 — service_manual p.12 (http://localhost:8000/documents/10/file#page=12)]  [79:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 실외기 팬모터 — service_manual p.2 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=2)]  [80:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 센서 목록 — service_manual p.52 (http://localhost:8000/documents/10/file#page=52)] 

열교환기
Mitsubishi 증발기만 제원이 있다. 관경 5 mm[footnoteRef:82], 배열 (2+1)R x (24+12)S x 785 mm[footnoteRef:83], 패스 4by4[footnoteRef:84], 핀피치 1.2 mm[footnoteRef:85]다. 5 mm 세관과 1.2 mm 핀피치는 저충전 설계와 정합적이며 앞서 확인한 충전량 0.39 kg[footnoteRef:86]과 맞물린다. [82:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 증발기 관경 — service_manual p.2 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=2)]  [83:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 증발기 열×단×길이 — service_manual p.2 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=2)]  [84:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 증발기 패스 — service_manual p.2 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=2)]  [85:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 증발기 핀피치 — service_manual p.2 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=2)]  [86:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 냉매 충전량 — service_manual p.1 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=1)] 

삼성·Haier는 증발기 4항목이 모두 미확인이고, 응축기 4항목은 3사 전부 미확인이다. (근거 미확인) 이 축은 사실상 단일 제품 기술 서술에 그치며 비교 판단이 불가능하다.
소음
실내 취침 소음은 삼성 17 dB(A)[footnoteRef:88], Haier 18 dB(A)[footnoteRef:89], Mitsubishi 19 dB(A)[footnoteRef:90]로 삼성이 가장 낮다. 실내 강풍 소음은 Haier 37 dB(A)[footnoteRef:91], 삼성 39 dB(A)[footnoteRef:92], Mitsubishi 42 dB(A)[footnoteRef:93] 순이며 Haier는 2.6 kW급[footnoteRef:94]이라 풍량 조건이 다르다. [88:  Samsung AR12DXHAAWKN — 실내 소음(취침) — manual]  [89:  Haier AS25PBBHRA — 실내 소음(취침) — catalogue p.2 (http://localhost:8000/documents/16/file#page=2)]  [90:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 실내 소음(취침) — service_manual p.2 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=2)]  [91:  Haier AS25PBBHRA — 실내 소음(강) — catalogue p.2 (http://localhost:8000/documents/16/file#page=2)]  [92:  Samsung AR12DXHAAWKN — 실내 소음(강) — manual]  [93:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 실내 소음(강) — service_manual p.2 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=2)]  [94:  Haier AS25PBBHRA — 냉방 정격능력 — catalogue p.2 (http://localhost:8000/documents/16/file#page=2)] 

실외 소음은 삼성 45 dB(A)[footnoteRef:95], Mitsubishi 46 dB(A)[footnoteRef:96], Haier 48 dB(A)[footnoteRef:97]다. 음향파워는 Mitsubishi 실내 59 dB(A)[footnoteRef:98]·실외 61 dB(A)[footnoteRef:99], Haier 실내 56 dB(A)[footnoteRef:100]·실외 62 dB(A)[footnoteRef:101]이고 삼성은 미확인이다. [95:  Samsung AR12DXHAAWKN — 실외 소음 — manual]  [96:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 실외 소음 — service_manual p.2 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=2)]  [97:  Haier AS25PBBHRA — 실외 소음 — catalogue p.2 (http://localhost:8000/documents/16/file#page=2)]  [98:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 실내 음향파워 — spec_sheet p.1 (http://localhost:8000/documents/3/file#page=1)]  [99:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 실외 음향파워 — spec_sheet p.2 (http://localhost:8000/documents/12/file#page=2)]  [100:  Haier AS25PBBHRA — 실내 음향파워 — catalogue p.2 (http://localhost:8000/documents/16/file#page=2)]  [101:  Haier AS25PBBHRA — 실외 음향파워 — catalogue p.2 (http://localhost:8000/documents/16/file#page=2)] 

설치성
실내기 폭은 Haier 805 mm[footnoteRef:103], 삼성 889 mm[footnoteRef:104], Mitsubishi 998 mm[footnoteRef:105] 순으로 Mitsubishi가 가장 크다. 깊이는 Haier 200 mm[footnoteRef:106], 삼성 215 mm[footnoteRef:107], Mitsubishi 305 mm(상충)[footnoteRef:108]이고, 높이는 Mitsubishi 247 mm(상충)[footnoteRef:109], Haier 292 mm[footnoteRef:110], 삼성 299 mm[footnoteRef:111]다. Mitsubishi의 높이·깊이는 근거 간 값이 상충하므로 확정 비교에 쓸 수 없다. [103:  Haier AS25PBBHRA — 실내기 폭 — catalogue p.2 (http://localhost:8000/documents/16/file#page=2)]  [104:  Samsung AR12DXHAAWKN — 실내기 폭 — manual]  [105:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 실내기 폭 — service_manual p.1 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=1)]  [106:  Haier AS25PBBHRA — 실내기 깊이 — catalogue p.2 (http://localhost:8000/documents/16/file#page=2)]  [107:  Samsung AR12DXHAAWKN — 실내기 깊이 — manual]  [108:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 실내기 깊이 — service_manual p.1 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=1)]  [109:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 실내기 높이 — service_manual p.1 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=1)]  [110:  Haier AS25PBBHRA — 실내기 높이 — catalogue p.2 (http://localhost:8000/documents/16/file#page=2)]  [111:  Samsung AR12DXHAAWKN — 실내기 높이 — manual] 

실외기는 Mitsubishi 800×285×714 mm[footnoteRef:112][footnoteRef:113][footnoteRef:114], Haier 700×544×245 mm[footnoteRef:115][footnoteRef:116][footnoteRef:117]로 형상 방향이 다르고, 삼성은 3축 모두 미확인이다. [112:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 실외기 폭 — service_manual p.1 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=1)]  [113:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 실외기 높이 — service_manual p.1 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=1)]  [114:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 실외기 깊이 — service_manual p.1 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=1)]  [115:  Haier AS25PBBHRA — 실외기 폭 — spec_sheet p.2 (http://localhost:8000/documents/20/file#page=2)]  [116:  Haier AS25PBBHRA — 실외기 높이 — spec_sheet p.2 (http://localhost:8000/documents/20/file#page=2)]  [117:  Haier AS25PBBHRA — 실외기 깊이 — spec_sheet p.2 (http://localhost:8000/documents/20/file#page=2)] 

배관은 Mitsubishi가 최대길이 20 m[footnoteRef:118], 최대 고저차 12 m[footnoteRef:119]로 Haier의 10 m[footnoteRef:120]·10 m[footnoteRef:121]보다 여유가 크다. 무추가충전 길이는 Haier 10 m[footnoteRef:122], Mitsubishi 7 m(상충)[footnoteRef:123]이며 추가 충전량 20 g/m(상충)[footnoteRef:124]도 상충 값이다. 관경은 두 제품 모두 가스관 9.52 mm[footnoteRef:125][footnoteRef:126], 액관 6.35 mm[footnoteRef:127][footnoteRef:128]로 동일하다. 삼성은 배관 항목 전부 미확인이며, 적용면적은 3사 전부 미확인이다. (근거 미확인) [118:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 배관 최대길이 — service_manual p.2 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=2)]  [119:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 최대 고저차 — service_manual p.21 (http://localhost:8000/documents/11/file#page=21)]  [120:  Haier AS25PBBHRA — 배관 최대길이 — catalogue p.2 (http://localhost:8000/documents/16/file#page=2)]  [121:  Haier AS25PBBHRA — 최대 고저차 — catalogue p.2 (http://localhost:8000/documents/16/file#page=2)]  [122:  Haier AS25PBBHRA — 무추가충전 배관길이 — catalogue p.2 (http://localhost:8000/documents/16/file#page=2)]  [123:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 무추가충전 배관길이 — service_manual p.2 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=2)]  [124:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 추가 충전량 — service_manual p.2 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=2)]  [125:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 가스관 외경 — service_manual p.2 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=2)]  [126:  Haier AS25PBBHRA — 가스관 외경 — catalogue p.2 (http://localhost:8000/documents/16/file#page=2)]  [127:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 액관 외경 — service_manual p.2 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=2)]  [128:  Haier AS25PBBHRA — 액관 외경 — catalogue p.2 (http://localhost:8000/documents/16/file#page=2)] 

신기술 메커니즘·효과
Mitsubishi는 ISH 2025(프랑크푸르트)에서 MSZ-RZ/MUZ-RZ 시리즈를 공개했다. (근거 미확인) 주거용 벽걸이 스플릿에 저GWP 자연냉매 R290을 적용한 신규 개발로, 초기 정격 2.5 / 3.5 / 5 kW 라인업과 함께 R290의 A3 가연성 등급에 대응하는 누설 감지 및 부취제 안전 기능을 추가했다[footnoteRef:131]. 매트릭스의 냉매 센서 탑재[footnoteRef:132]와 GWP 3[footnoteRef:133]이 이 설계 방향과 일치한다. [131:  Mitsubishi Electric — Mitsubishi Electric press kit for ISH 2025 – MSZ-RZ/MUZ-RZ R290 split heat pump unveiled — expo (https://www.mitsubishi-les.com/en-de/about-us/press-kit-for-ish-2025-28416.html)]  [132:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 센서 목록 — service_manual p.52 (http://localhost:8000/documents/10/file#page=52)]  [133:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — GWP — service_manual p.2 (http://localhost:8000/documents/10/file#page=2)] 

영국 M 시리즈 확장 보도에서는 2.5 kW·3.5 kW 두 사이즈로 제공되며, 저GWP·F-Gas 규제 대응 주거/소형 상업용 제품으로 스마트 재실 감지와 Wi-Fi/MELCloud 제어를 포함한다고 기술한다[footnoteRef:134]. 공식 제품 페이지는 25·35·50 사이즈 클래스로 제공되며 자연 냉매의 near-zero GWP로 강화되는 F-Gas 규제에 대응한다고 명시한다[footnoteRef:135]. [134:  Mitsubishi Electric — Mitsubishi expands M series splits with MSZ-RZ R290 — news (https://www.coolingpost.com/products/mitsubishi-expands-m-series-splits/)]  [135:  Mitsubishi Electric — MSZ-RZ R290 product page — press_release (https://les.mitsubishielectric.co.uk/products/air-conditioning/m-series/wall-mounted/msz-rz-r290)] 

포지셔닝 메시지는 일관된다. 자사 Hub 기사에서는 기존 F-gas 제품 대비 저탄소 대안을 찾는 주거 사용자를 겨냥한 컴팩트·고효율 벽걸이 히트펌프로 소개하고[footnoteRef:136], 업계 매체는 F-Gas 규제 강화에 앞선 future-proofing 조치이자 자연 초저GWP 냉매와 기존 스마트 센싱·필터 기능 세트의 결합으로 설명한다[footnoteRef:137]. 제품 매니저 인용을 통해 다가올 F-Gas 규제와 지속가능성 목표를 충족하는 future-proof 솔루션으로 규정한 보도도 같은 R290 벽걸이 스플릿 출시를 다룬다[footnoteRef:138]. [136:  Mitsubishi Electric — A game-changing residential air conditioning system (MSZ-RZ R290 hub article) — press_release (https://les.mitsubishielectric.co.uk/the-hub/a-game-changing-residential-air-conditioning-system)]  [137:  Mitsubishi Electric — Mitsubishi Electric launches a game-changing, eco-friendly heating and cooling system (MSZ-RZ R290) — news (https://specifierreview.com/2025/07/14/msz-rz-r290-wall-mounted-air-inverter-heat-pump-system/)]  [138:  Mitsubishi Electric — Mitsubishi Electric launches a game-changing, eco-friendly heating and cooling system — news (https://buildingtalk.com/mitsubishi-electric-launches-a-game-changing-eco-friendly-heating-and-cooling-system/)] 

효과 측면에서 확인 가능한 것은 규제 대응과 저GWP 전환이며, 신기술 자체의 효율 기여분을 분리 정량화한 근거는 수집 자료에 없다. Haier 측 R290 신기술 노트는 수집되지 않았다.
삼성 대비 경쟁력 요약
효율에서 Mitsubishi가 우위다. 동일 3.5 kW 정격[footnoteRef:140][footnoteRef:141]에서 소비전력 0.76 kW 대 1 kW[footnoteRef:142][footnoteRef:143], SEER 9.6 대 8.5[footnoteRef:144][footnoteRef:145], SCOP 5.2 대 4.6[footnoteRef:146][footnoteRef:147]로 3개 지표 모두 앞선다. Haier는 SEER 6.8[footnoteRef:148]로 삼성보다 낮고 SCOP은 4.6[footnoteRef:149]으로 동일하다. [140:  Samsung AR12DXHAAWKN — 냉방 정격능력 — manual]  [141:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 냉방 정격능력 — service_manual p.1 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=1)]  [142:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 냉방 소비전력 — service_manual p.1 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=1)]  [143:  Samsung AR12DXHAAWKN — 냉방 소비전력 — manual]  [144:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — SEER — service_manual p.1 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=1)]  [145:  Samsung AR12DXHAAWKN — SEER — manual]  [146:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — SCOP — spec_sheet p.2 (http://localhost:8000/documents/12/file#page=2)]  [147:  Samsung AR12DXHAAWKN — SCOP — manual]  [148:  Haier AS25PBBHRA — SEER — catalogue p.2 (http://localhost:8000/documents/16/file#page=2)]  [149:  Haier AS25PBBHRA — SCOP — spec_sheet p.2 (http://localhost:8000/documents/20/file#page=2)] 

냉매는 삼성만 R32[footnoteRef:150]이고 경쟁 2종은 R290[footnoteRef:151][footnoteRef:152]이다. 충전량도 삼성 0.62 kg[footnoteRef:153]이 Mitsubishi 0.39 kg[footnoteRef:154]·Haier 0.31 kg[footnoteRef:155]보다 많다. Mitsubishi는 GWP 3[footnoteRef:156]을 명시하고 냉매 센서를 포함한 안전 설계[footnoteRef:157][footnoteRef:158]까지 문서화해 규제 대응 서사가 완성돼 있다. [150:  Samsung AR12DXHAAWKN — 냉매 종류 — manual]  [151:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 냉매 종류 — service_manual p.1 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=1)]  [152:  Haier AS25PBBHRA — 냉매 종류 — catalogue p.2 (http://localhost:8000/documents/16/file#page=2)]  [153:  Samsung AR12DXHAAWKN — 냉매 충전량 — manual]  [154:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 냉매 충전량 — service_manual p.1 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=1)]  [155:  Haier AS25PBBHRA — 냉매 충전량 — catalogue p.2 (http://localhost:8000/documents/16/file#page=2)]  [156:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — GWP — service_manual p.2 (http://localhost:8000/documents/10/file#page=2)]  [157:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 센서 목록 — service_manual p.52 (http://localhost:8000/documents/10/file#page=52)]  [158:  Mitsubishi Electric — Mitsubishi Electric press kit for ISH 2025 – MSZ-RZ/MUZ-RZ R290 split heat pump unveiled — expo (https://www.mitsubishi-les.com/en-de/about-us/press-kit-for-ish-2025-28416.html)] 

소음은 삼성 우위다. 실내 취침 17 dB(A)[footnoteRef:159]와 실외 45 dB(A)[footnoteRef:160]가 3사 최저다. 실내 강풍은 Haier 37 dB(A)[footnoteRef:161]가 낮지만 2.6 kW급[footnoteRef:162] 조건이다. [159:  Samsung AR12DXHAAWKN — 실내 소음(취침) — manual]  [160:  Samsung AR12DXHAAWKN — 실외 소음 — manual]  [161:  Haier AS25PBBHRA — 실내 소음(강) — catalogue p.2 (http://localhost:8000/documents/16/file#page=2)]  [162:  Haier AS25PBBHRA — 냉방 정격능력 — catalogue p.2 (http://localhost:8000/documents/16/file#page=2)] 

설치성은 혼재다. 실내기 폭 889 mm[footnoteRef:163]로 삼성이 Mitsubishi 998 mm[footnoteRef:164]보다 작아 벽면 제약에서 유리하나, 배관 최대길이·고저차 등 설치 조건이 전부 미확인이라 Mitsubishi의 20 m[footnoteRef:165]·12 m[footnoteRef:166]와 대조할 수 없다. [163:  Samsung AR12DXHAAWKN — 실내기 폭 — manual]  [164:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 실내기 폭 — service_manual p.1 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=1)]  [165:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 배관 최대길이 — service_manual p.2 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=2)]  [166:  Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 최대 고저차 — service_manual p.21 (http://localhost:8000/documents/11/file#page=21)] 

압축기·열교환기 축은 삼성 데이터 부재로 판단 보류다. 삼성은 twin rotary[footnoteRef:167] 형식만 확인된다. 종합하면 확인 가능한 범위에서 효율·냉매는 Mitsubishi 우위, 소음은 삼성 우위, 나머지는 자료 부족으로 결론 미정이다. [167:  Samsung AR12DXHAAWKN — 압축기 형식 — manual] 

미확인 항목
3사 공통 미확인: (근거 미확인) - 실내기 체적, 실외기 체적 - 적용면적 표준, 적용면적 최대 - 어큐뮬레이터 유무, 어큐뮬레이터 용량 - 압축기 외경, 압축기 제조사 - 응축기 관경, 응축기 열×단×길이, 응축기 패스, 응축기 핀피치
Samsung AR12DXHAAWKN: - 식별: 회사명, 실내기 모델명, 실외기 모델명 - 실외기: 폭, 높이, 깊이 - 냉방: Pdesignc, 능력범위, EER, 냉방 에너지등급 - 난방: Pdesignh, 능력범위, 소비전력, COP, 난방 에너지등급 - 냉매: GWP - 배관: 최대길이, 무추가충전 배관길이, 추가 충전량, 가스관 외경, 액관 외경, 최대 고저차 - 압축기: 모델, 능력, COP - 팽창장치, 센서 목록, 오일 종류, 오일량, 실내기 팬모터, 실외기 팬모터 - 소음: 실내 음향파워, 실외 음향파워 - 열교환기: 증발기 관경, 증발기 열×단×길이, 증발기 패스, 증발기 핀피치
Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ: - 냉방 Pdesignc - 압축기 형식
Haier AS25PBBHRA: - 냉매 GWP - 배관 추가 충전량 - 압축기: 모델, 능력, COP - 팽창장치, 센서 목록, 오일 종류, 오일량, 실내기 팬모터, 실외기 팬모터 - 열교환기: 증발기 관경, 증발기 열×단×길이, 증발기 패스, 증발기 핀피치
값 상충으로 확정 불가: - Mitsubishi 실외기 모델명 (MUZ-RZ·VUHZ) - Mitsubishi 실내기 높이, 실내기 깊이 - Mitsubishi COP - Mitsubishi 무추가충전 배관길이, 추가 충전량
근거·출처
